**Spis zawartości**

[1. OPIS TECHNICZNY 2](#_Toc80960544)

[ZAGOSPODAROWANIE 2](#_Toc80960545)

[1.1. Inwestor 2](#_Toc80960546)

[1.2. Przedmiot inwestycji 2](#_Toc80960547)

[1.3. Podstawa opracowania 2](#_Toc80960548)

[1.4. Stan istniejący 2](#_Toc80960549)

[1.5. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 3](#_Toc80960550)

[1.5.1. Utwardzenie terenu 3](#_Toc80960551)

[2. Uwagi końcowe 4](#_Toc80960552)

[B. część rysunkowa 5](#_Toc80960553)

**Spis rysunków**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARCHITEKTURA** |  |  |
| ZAG-01 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU | 1:500 |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 1. OPIS TECHNICZNY

ZAGOSPODAROWANIE

* + 1. Inwestor

Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”

Ul. Ciekoty 76, Ciekoty

26-001 Masłów

* + 1. Przedmiot inwestycji


Przedmiotem opracowania jest przebudowa schodów terenowych i wykonanie utwardzenia terenu, zlokalizowanego w miejscowości Ciekoty, dz. nr 258/2, obręb 0003 Ciekoty, gm. Masłów.

* + 1. Podstawa opracowania
* Zlecenie inwestora.
* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
* Mapa sytuacyjno- wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 sporządzona przez uprawnionego geodetę
* Wizja w terenie
  + 1. Stan istniejący

Miejsce działań znajduję się w parku na terenie Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”. Teren parku jest wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach pod nr. rej.: A.416 z dnia 04.11.2009r. W chwili obecnej teren zagospodarowany. Miejsca do siedzeń wykonane zostaną z drewnianych listew. Teren wokół nie utwardzony, porośnięty trawą.



Lokalizacja obiektu



Lokalizacja amfiteatru



Widok nr. 1 Widok nr. 2

* + 1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Przedmiotem działań jest przeprowadzenie prac przebudowy schodów prowadzących na widownię amfiteatru oraz utwardzenie terenu w celu zapewnienia bezpiecznego poruszania się po obiekcie. Schody zostaną wykonane z łupka szarogłazowego, nieregularnego na zaprawie cementowo-piaskowej wraz   
z obrzeżami betonowymi grubości 6cm. Teren utwardzony zostanie wykonany również z łupka szarogłazowego, nieregularnego na zaprawie cementowo- wapiennej. Krawędzie terenu zostaną zabezpieczone obrzeżami betonowymi grubości 6cm.

Zakres planowanych działań nie będzie miało negatywnego wpływu na obszar zabytkowy.

* + - 1. Utwardzenie terenu

Przed sceną amfiteatru projektuje się utwardzenie terenu   
z łupka szarogłazowego o nieregularnych kształtach układanego na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie z kruszywa łamanego.

****

Schody z łupka szarogłazowego Utwardzenie terenu z łupka szarogłazowego

* 1. Uwagi końcowe
* Wszelkiego rodzaju zmiany w projekcie należy bezwzględnie uzgadniać

z autorem projektu lub inwestorem.

* Całość robót wykonywać pod stałym nadzorem osoby uprawnionej   
  z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, prawa budowlanego oraz zasad BHP.
* Materiały budowlane oraz zastosowane elementy winny odpowiadać atestom technicznym oraz ustaleniom odnośnych norm.
* Projekt jest objęty prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie   
  i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNKCJA  SPECJALNOŚĆ | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPR. | DATA | PODPIS |
| Projektant:  architektura | mgr inż. arch. Zbigniew Stawski | KL-31/97 | 08.2021 |  |

1. część rysunkowa